## Motorblock #### Einbau der Ölwanne (Fortsetzung) | 7-25 |

Ölwanne aus Stahl: Die Paßflächen der Ölwanne und die Schraubenbohrungen reinigen und trocknen. Flüssigdichtung, Teile-Nr. 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S, auf die Paßflächen der Ölpumpe und der Endabdeckung des Motorblocks auftragen. Flüssigdichtung, Teile-Nr. 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S, an den vier Ecken der Aussparungen (B) auf die neue Ölwannendichtung (A) auftragen, dann die Ölwanne (C) einbauen. |  | Schrauben und Muttern an sechs Stellen, wie unten gezeigt, handfest anziehen. Alle Schrauben und Muttern in drei Durchgängen in Uhrzeigerrichtung anziehen, dabei mit Mutter (1) beginnen. Im letzten Schritt alle Schrauben in der angegebenen Reihenfolge auf 12 Nm (1,2 kg-m) anziehen. Nach dem Zusammenbau mindestens 30 Minuten warten, bevor der Motor mit Öl befüllt wird.