## Kraftstoffzufuhr #### Auswechseln des Kraftstofftanks | 11-572 |

1. Den Kraftstoffdruck ablassen .
2. Den Kraftstofftank ablassen: Die Kraftstoffpumpe ausbauen . Mit Hilfe einer Handpumpe, eines Schlauchs und eines für Benzin geeigneten Behälters den Kraftstoff aus dem Kraftstofftank ablassen.
3. Das Fahrzeug aufbocken und mit Wagenhebern sichern.
4. Die Abdeckung der Kraftstoffleitung (A) abnehmen. Den Kraftstoffdampfschlauch und die Schnellanschluß-Fittings abnehmen.

Die Schläuche abziehen. Die Klemmen zurückschieben und die Schläuche beim Herausziehen verdrehen, um sie nicht zu beschädigen.

5. Einen Wagenheber unter den Tank schieben oder den Tank anderweitig abstützen.
6. Die Bandschrauben entfernen und das Band (B) nach unten fallen lassen.
7. Den Kraftstofftank (C) ausbauen. Läßt sich der Tank schlecht vom Unterbodenschutz trennen, muß er vorsichtig abgehebelt werden.
8. Der Wiedereinbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.