## Automatikgetriebe #### Auswechseln des Schaltzugs | 14-83 |

Das Fahrzeug anheben und sicherstellen, daß es sicher abgestützt ist , siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 1-15). Den Aschenbecher entfernen und die untere Abdeckung der Mittelkonsole ausbauen. Die Konsolenabdeckung des Wählhebels entfernen. Den Wählhebel in Position schalten. Die Verriegelungslasche (A) am Schaltzugendenhalter (B) nach unten schieben. Die Schaltzuglasche (C) in der Mitte (D) mit einer Spitzzange (E) festhalten und vom Schaltzugende und Schaltzughalter drehen. ZUR BEACHTUNG: Die Schaltzuglasche nicht mit einem Schraubendreher herausdrehen, hierdurch kann der Schaltzugendenhalter beschädigt werden. |  | Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen; die Auskragung (C) am Buchsenhalter zeigt dann in Ausbaurichtung. Den Halter verschieben, um den Schaltzug aus dem Schaltzugsockel (D) herauszunehmen. Die Schaltzugführungshalterung (A) und die Gummitülle (B) entfernen, dann die Führungshalterung vom Schaltzug abnehmen.

a a a