## Zylinderkopf #### Kipphebel und Kipphebelwellen überprüfen (Fortsetzung) | 6-31 | Nockenwelle überprüfen

Die Kipphebelkolben (A) überprüfen. Jeden Kolben von Hand eindrücken. Lässt sich der Kipphebel nicht leichtgängig bewegen, den Kipphebelsatz auswechseln. HINWEIS: Beim Zusammenbau Öl auf die Kolben auftragen. |  | HINWEIS: Die Nockenwelle bei der Überprüfung nicht drehen. Kipphebelbaugruppe ausbauen (siehe Seite 6-28). Die Kipphebelwellenhalter, Nockenwellen und Nockenwellenhalter auf den Zylinderkopf setzen, dann die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen. Anzugsdrehmoment: Schrauben, 8 mm: 22 Nm Schrauben, 6 mm: 12 Nm Schrauben, 6 mm: (21), (22), (23) a a a