## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Steuergerät-Eingangstest - Mit Sicherheitsverriegelung (Fortsetzung) | 22-231 |

1. Vor dem Test die Fehlersuche am Multiplex-Steuergerät durchführen (siehe seite 22-273MultiplexControlSystem6>Main).
2. Die untere Armaturentafelverkleidung ausbauen.
3. Die Stecker des Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum abziehen.

ZUR BEACHTUNG: Alle Stecker sind auf der Kabelseite der Klemmenbuchsen.

STECKER J (8P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM | STECKER K (17P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM | STECKER M (12P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM

STECKER P (18P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM | STECKER Q (8P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM | STECKER X (8P) IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM

STECKER Y (13P)
IM SICHERUNGS-/RELAISKASTEN
IM FUSSRAUM

4. Stecker- und Steckerbuchsenklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung zu sein scheinen, mit Schritt 5 fortfahren.