## Sekundärradwelle #### Wahl der 25x35mm-Druckscheibe | 14-374 |

5. Den Abstand zwischen Schwungscheibengehäuseoberfläche und Kugellager wie dargestellt messen und den Meßwert (Meßwert A) notieren. Die Sekundärradwelle am Getriebegehäuse montieren. Den Abstand zwischen der Oberfläche des Getriebegehäuses und der Druckscheiben-Montagefläche der Sekundärradwelle wie dargestellt messen und den Meßwert notieren (Meßwert B). |  | Die Stärke der 25x35mm-Druckscheibe über folgende Formel errechnen, so daß das Axialspiel der Sekundärradwelle innerhalb des Sollwertbereichs liegt. Axialspiel der Sekundärradwelle: SOLLWERT: 0 – 0,15 mm FORMEL: Stärke der 25x35mm-Druckscheibe: = Meßwert A – Meßwert B + Stärke der Schwungscheibengehäusedichtung: 0,5 mm Beispiel: Meßwert A: 32,7 mm Meßwert B: 30,1 mm Stärke der 25x35mm-Druckscheibe: = 32,7 mm – 30,1 mm + 0,5 mm = 3,1 mm Die Stärke kann zwischen 3,1 mm und 2,95 mm gewählt werden. In diesem Fall kann Druckscheibe C oder D verwendet werden. Die 25x35mm-Druckscheibe aus der folgenden Tabelle auswählen. DRUCKSCHEIBE; 25 x 35 mm
   Nr. | Teile-Nr. | Stärke
   A | 90551-P4V-000 | 2,8 mm
   B | 90552-P4V-000 | 2,9 mm
   C | 90553-P4V-000 | 3,0 mm
   D | 90554-P4V-000 | 3,1 mm
   E | 90555-P4V-000 | 3,2 mm
   F | 90556-P4V-000 | 3,3 mm
   G | 90557-P4V-000 | 3,4 mm
   H | 90558-P4V-000 | 3,5 mm
   I | 90559-P4V-000 | 3,6 mm
   J | 90560-P4V-000 | 3,7 mm
   K | 90561-P4V-000 | 3,8 mm