## Armaturentafel #### Aus-/Einbau des Fachs auf der Fahrerseite (Fortsetzung) | 20-77 | Aus-/Einbau der mittleren, unteren Armaturentafelverkleidung

RHD:
Lage der Befestigungen
B : Schraube, 1 | C: Clip, 2
3. Der Einbau des Fachs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; sicherstellen, daß alle Stecker fest sitzen (bei einigen Modellen). |  | ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, ebenso wie die umliegenden Teile, um Beschädigungen zu vermeiden. Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Die mittlere, untere Armaturentafelverkleidung (A) abnehmen. Den Aschenbecher (B) ausbauen und die Schraube (C) herausdrehen. Die Abdeckung vorsichtig herausziehen, um die Clips (D, E) zu lösen. Den Stecker des Zigarettenanzünders (F), den Stecker der Zigarettenanzünderleuchte (G) und die Lampenfassung der Aschenbecherleuchte (H) abziehen.
   Lage der Befestigungen
   C : Schraube, 1 | D : Clip, 5 | E : Clip,1
Der Einbau der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; sicherstellen, daß alle Stecker fest sitzen und die Lampenfassung korrekt angeschlossen ist.