## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-11 |

Das mit der neuen Antriebswelle gelieferte Gelenkfett auf das differentialseitige Gelenk auftragen. Fettmenge Differentialseitiges Gelenk: 150 - 160 g Differentialseitiges Gelenk auf der Antriebswelle montieren und dabei folgende Punkte beachten: Differentialseitiges Gelenk durch Ausrichten der Markierungen (A) auf Innengelenk und Rollen auf der Antriebswelle anbringen. Die Antriebswelle mit dem differentialseitigen Gelenk nach oben halten, so dass dieses nicht herunterfallen kann. |  | Differentialseitiges Gelenk verschieben, bis sich die Rollen in der Mitte des Gelenks befinden. Die Manschettenenden auf die Antriebswelle und das differentialseitige Gelenk aufschieben, dann das Band (A) an der Manschette (B) befestigen. Das Band von Hand festziehen. Auf dem Band im Abstand von 10- 14 mm vom Clip (B) entfernt eine Markierung (A) anbringen. a a a