## Hinterradaufhängung #### Auswechseln des Nabenlagers -Trommelbremse (Fortsetzung) | 18-25 |

Typ der Trommelbremse (4-Türer/5-Türer): Die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Radkappe abnehmen und die Radmuttern und das Hinterrad entfernen. Die Nabenabdeckung (A) entfernen, die Sicherung (B) anheben und die Achsmutter (C) entfernen. |  | Die zwei 8 x 1,25 mm-Schrauben (A) in die Trommel eindrehen und diese so von der Nabe wegdrücken. Jede Schraube jeweils um 2 Umdrehungen drehen, damit die Trommel nicht übermäßig verkantet. Die Bremstrommel (A) entfernen und die Nabenlagereinheit (B) von der Achse abnehmen. Der Einbau der Nabenlagereinheit erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Alle Befestigungsteile mit den vorgeschriebenen Anzugsmomenten anziehen. Vor dem Einbau der Bremstrommel die Paßfläche der Nabe und die Innenseite der Bremstrommel reinigen. Eine neue Achsmutter beim Zusammenbau verwenden. Nach dem Anziehen der Achsmutter die Achsmutterschulter mit einem Treibdorn gegen die Achse verstemmen. Eine neue Nabenabdeckung beim Zusammenbau verwenden. Vor dem Montieren des Rades die Paßfläche der Bremstrommel und die Innenseite des Rads reinigen.