## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-33 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Spezifikation
HONDA MULTI MATIC-GETRIEBE (CVT) | Typ |  | Elektronisch gesteuertes stufenloses Getriebe
Primäruntersetzung |  | Direkt 1:1
Übersetzungsverhältnis | Niedrig-Hoch | 2.466-0.449
Rückwärtsgang | 2,466
Achsantriebsuntersetzung | Typ | Einzelnes Schrägzahnrad
Übersetzungsverhältnis | 4,562
LENKUNG | Typ | 4-Türer | Zahnstangenlenkung, mit elektrischer/hydraulischer Servounterstützung
5-Türer | Zahnstangenlenkung, mit elektrischer Servounterstützung
Gesamtverhältnis |  | 14,49
Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag |  | 2,83
Lenkraddurchmesser |  | 380 mm
AUFHÄNGUNG | Typ | Vorne (4-Türer) | Federbein
Vorne (5-Türer) | Federbein
Hinten | Doppelquerlenker
Stoßdämpfer | Vorne und hinten | Teleskop, hydraulisch, Stickstoff-Füllung
RADEINSTELLUNG | Radsturz | Vorne | 0°
Hinten | -0°45'
Nachlauf | Vorne | 1°33'
Gesamtspur | Vorne | 0 mm
Hinten | Vorspur 2 mm
BREMSEN | Betriebsbremse | Vorne | Selbstnachstellende, belüftete Servo-Scheibenbremse
Hinten | Selbstnachstellende Massiv-Servo-Scheibenbremse oder Trommelbremse
Feststellbsbremse |  | Mechanisch auf die Hinterräder einwirkend
Bremsklotz-Reibfläche | Vorne | 35 cm2 x 2
Bremsbacken-Reibfläche | Hinten | 67 cm2 x 2
REIFEN (4-türige und 5-türige (in Japan produzierte) Modelle) | Reifengröße vorne und hinten (4-Türer) | Modelle KE (1.4S), KG (1.4S, 1.6 LS), KB, KQ (GLI), KH (EXI), KN (150I), KU (EXI), KY, KF, KV, KT | 184/70R14 88H
Modelle KK, KX | 185/70R14 86H M + S
Modelle KM, KP | 185/65R15 88H
Modelle KE (1.6SE), KG (1.6LS, 1.6ES) KQ (VTI), KH (VTI), KN (170I) KU (VTI, VTI-S) | 195/60R15 88H
Reifengröße vorne und hinten (5-Türer) | Modelle KE (1.4S, 1.4LS), KT | 185/70R14 88H
Modelle KE (1.6S, 1.6LS, 1.6ES), KQ | 195/60R15 88H
Ersatzradgröße | Modelle KQ, KN, KU, KX | T125/70D15 95M

a a a