## Sicherheitsgurte #### Auswechseln der hinteren Sicherheitsgurte | 23-18 |

ZUR BEACHTUNG: Die Sicherheitsgurte auf Beschädigung prüfen und gegebenenfalls auswechseln. Die Sicherheitsgurte beim Aus- und Einbau nicht beschädigen. Rücksitz-Sicherheitsgurt Das Polster anheben und die Sitzlehne nach vorne klappen. Die untere Langschraube (A) herausdrehen. Die Sitzseitenverkleidung und die Kofferraumseitenverkleidung entfernen (siehe Seite 20-207). Den Sicherheitsgurt durch das Loch in der Kofferraumseitenverkleidung herausnehmen. Die Verkleidung der Dreiecksscheibe entfernen (siehe Seite 20-207). |  | Die selbstschneidende ET-Schraube des Aufrollers (A) und die untere Aufrollerschraube (B) herausdrehen, dann den Rücksitzgurt (C) und den Aufroller (D) ausbauen. Der Einbau des Sicherheitsgurtes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sind die Gewinde an der selbstschneidenden ET-Schraube des Gurtaufrollers verschlissen, eine übergroße selbstschneidende ET-Schraube verwenden, die extra für diesen Zweck angefertigt wurde. Prüfen, ob der Verriegelungsmechanismus des Aufrollers wie beschrieben funktioniert (siehe Seite 23-20). Vor der Montage der Langschraube sicherstellen, daß der Rücksitzgurt nicht verdreht oder verknickt ist.