## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors | 5-3 |

Erforderliches Spezialwerkzeug Motor-Kippaufhängungssatz, 07KAK-SJ40101 ZUR BEACHTUNG: Kotflügelschoner verwenden, um die Lackflächen nicht zu beschädigen. Die Kabelstecker vorsichtig trennen und dabei den Steckerteil festhalten, um eine Beschädigung zu vermeiden. Alle Kabel und Schläuche markieren, um einen falschen Anschluß zu vermeiden. Außerdem darauf achten, daß sie keine anderen Kabel oder Schläuche berühren oder anderen Teilen im Wege sind. Die Motorhaube öffnen und sichern (Motorhaubenstütze in unterer Bohrung). Sicherstellen, daß der Diebstahlsicherungscode für das Radio bekannt ist, und die Frequenzen für die gespeicherten Radiosender notieren. Zunächst das negative, dann das positive Batteriekabel abklemmen. Den Resonator ausbauen. |  | Die Batterie und den Batteriesockel entfernen. Die Batteriekabel (A) vom Sicherungskasten abziehen und die Kabelbaumklemmen (B) entfernen. Den Ansaugluftschlauch (A) entfernen und das Massekabel (B) abziehen.

a a a