## Innenverkleidung #### Auswechseln des Teppichs (Fortsetzung) | 20-214 |

Die Vorderkante der Kofferraumbodenmatte (A) (siehe Seite 20-208) entfernen, dann den hinteren Teppich (B) herausnehmen. Das Hineinlegen des Teppichs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Herausnehmens; dabei folgende Punkte beachten: Den Teppich nicht beschädigen, knicken oder verdrehen. Darauf achten, daß die Sitzkabelbäume richtig verlegt sind. Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Die Schnittflächen im Teppich unter der Heizung wieder mit einem Draht befestigen. Beim Hineinlegen den Teppich (A) unter dem Heizungsbereich (B) einschneiden. Nach dem Hineinlegen des neuen Teppichs, den Teppich auf der Fahrer- und Beifahrerseite durch den Spalt zwischen Heizungseinheit und Karosserie drücken. |  |