## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Test des Feststellbremsschalters | 19-10 | ## Test des Bremsflüssigkeitsstandschalters

Die Konsole abnehmen und den Stecker (A) vom Schalter (B) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen der positiven Klemme und Karosseriemasse prüfen: Bei angezogenem Bremshebel muß Stromdurchgang bestehen. Bei losgelassenem Bremshebel darf kein Stromdurchgang bestehen. |  | Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen (A) in beiden Schalterpositionen (Schwimmer unten, Schwimmer oben) prüfen Die Bremsflüssigkeit vollständig aus dem Behälter ablassen. Wenn der Schwimmer unten ist, muß Stromdurchgang bestehen. Den Ausgleichsbehälter bis zur (oberen) Markierung MAX (B) auffüllen. Wenn der Schwimmer oben ist, darf kein Stromdurchgang bestehen. 4-Türer: 5-Türer: