## ABS-Bauteile #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 19-74 |

DTC 52: Motor sitzt im ausgeschalteten Zustand fest Die Sicherung Nr. 10 (40 A) im Sicherungs-/Relaiskasten überprüfen und wieder einsetzen, wenn die Sicherung in Ordnung ist. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Mit Schritt 2 fortfahren. NEIN - Die Sicherung auswechseln und erneut prüfen. Den 31P-Stecker des ABS-Steuergeräts abziehen. Die Spannung zwischen Klemme Nr. 17 des 31P-Steckers des ABS-Steuergeräts und Karosseriemasse messen. 31P-STECKER DES ABS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Das ABS-Modulator-Steuergerät auswechseln. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen ABS-Steuergerät und Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum reparieren. |  | DTC 53: Motor sitzt im eingeschalteten Zustand fest Den DTC löschen. Das Fahrzeug probefahren. Leuchtet die ABS-Anzeigeleuchte auf und wird DTC 53 angezeigt? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Den 31P-Stecker des ABS-Steuergeräts abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 16 des 31P-Steckers des ABS-Steuergeräts und Karosseriemasse prüfen. 31P-STECKER DES ABS-STEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Das ABS-Modulator-Steuergerät auswechseln. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen ABS-Steuergerät und Karosseriemasse (G302) reparieren.