## Stromverteilung #### Verzeichnis der Sicherungen für Bauteile | 22-43 |

Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum

Sicherungs- Nr. | Ampere | Kabelfarbe | Geschützte Bauteile bzw. Schaltkreise
1 | 20 A | BLU/YEL | Kondensatorlüftermotor
BLU/RED | Klimaanlagen-Kompressorkupplung
2 | 15 A | WHT/GRN | Armaturentafelleuchten, vordere Parkleuchten, vordere Seitenmarkierungsleuchten (Modell KK), Multiplex-Steuergerät (Modell KG), Kennzeichenleuchten, Schlußleuchten, Schlußleuchtenrelais
3 | 7,5 A | WHT/BLU | Deckenleuchten, Leseleuchten, Kofferraumleuchten
4 | 20 A | BLU/BLK | Kühlerlüftermotor
5 | 10 A | WHT/BLK | Warnblinkleuchte (Modell KM, KP), Alarmanlagen-Steuergerät (Modell KK: EX, Modell KH, Modell TR: 1.6 ES, Modell KG: 1.6 ES, Modell KN), Blinker-/Warnblinkrelais
6 | 15 A | WHT/BLK | CKP-Sensor, ECM/PCM, Einspritzventile, IAC-Ventil, Wegfahrsperrenempfänger, PGM-FI-Hauptrelais 1 und 2, TDC-Sensor
7 | 15 A | WHT/GRN | ABS-Modulator-Steuergerät, Bremsleuchten, Cruise-Control-Einheit, ECM, Multiplex-Steuergerät, PCM, Alarmanlagen-Sirene (Modell KK: EX, Modell KH, Modell TR: 1.6 ES, Modell KG: 1.6 ES, Modell KN), Alarmanlagen-Sirene (Modell KK: EX, Modell KH, Modell TR: 1.6 ES, Modell KG: 1.6 ES, Modell KN), Wählhebelsperrmagnet (Modell KH)
8 | 20 A | WHT/GRN | ABS-Modulator-Steuergerät
9 | 10 A | WHT/RED | Stereoanlage, Datenübertragungsstecker, Instrumentenbaugruppe, Multiplex-Steuergerät, Wegfahrsperren-Anzeigeleuchte, Wegfahrsperrenempfänger, Fernbedienungsempfänger, Alarmanlagen-Steuergerät (Modell KK: EX, Modell KH, Modell TR: 1.6 ES, Modell KG: 1.6 ES, Modell KN)
10 | 40 A | WHT/RED | ABS-Modulator-Steuergerät
11 | 30 A | BLK | Heckscheibenheizung
12 | 40 A | BLU/WHT | Lüftermotor
13 | 40 A | WHT/BLK | Fensterhebermotoren, Schiebedachmotor
14 | 40 A | WHT/RED | Sicherungen Nr. 3, 5, 15 und 16 (im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum)
15 | 15 A | RED/YEL | Fernlichtkontrolleuchte, Scheinwerferwaschanlagen-Steuergerät, linker Scheinwerfer
16 | 20 A | WHT | Multiplex-Steuergerät
17 | 15 A | RED | Rechter Scheinwerfer
18 | 60 A | WHT/BLU | EPS-Steuergerät
19 | 80 A | ——— | Batterie, Stromverteiler
20 | 50 A*¹ 40 A*² | WHT | Zündschalter (BAT)

*¹: Modell KB, KG, TR, KE

*²: Außer Modell KB, KG, TR, KE

: Ersatzsicherung