## Motorblock #### Einbau der Kurbelwelle (Fortsetzung) | 7-12 |

Die Passfläche der Dichtung an der Endabdeckung des Motorblocks muß trocken sein. Eine dünne Ölschicht auf die Kurbelwelle und die Lippe der Öldichtung auftragen. Die Kurbelwellenöldichtung gerade in die Endabdeckung des Motorblocks eintreiben. Mit einer Fühlerlehre überprüfen, ob das Spiel im ganzen Umfang gleich ist. Spiel: 0,5 - 0,8 mm |  | Die Paßflächen der Endabdeckung des Motorblocks reinigen und trocknen. Flüssigdichtung, Teile-Nr. 08C70-K0234M, 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S, gleichmäßig auf die Blockpaßfläche der Endabdeckcung des Motorblocks und auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. Die Paßstifte (A) und die Endabdeckung des Motorblocks (B) am Zylinderblock anbringen. ZUR BEACHTUNG: Die Teile nicht mehr einbauen, wenn max. 5 Minuten nach dem Auftragen der Flüssigdichtung vergangen sind. Stattdessen die angetrockneten Dichtungsreste entfernen und neue Flüssigdichtung auftragen. Nach dem Zusammenbau mindestens 30 Minuten warten, bevor der Motor mit Öl befüllt wird.

a a a