## Wartungsplan für erschwerte Bedingungen #### (Europäisches Modell) | 3-6 |

Aufstellung nach Distanz/Zeit

Wartung bei angegebener Kilometerzahl oder zu angegebener Zeit (je nachdem, was zuerst eintritt). | km x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
Meilen x 1000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motoröl wechseln | Alle 10,000 km oder 6 Monate
Motorölfilter auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Luftfilterelement auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ventilspiel überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kraftstoffilter auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zündkerzen auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Steuerriemen austauschen und automatischen Riemenspanner, Wasserpumpe überprüfen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Keilriemen kontrollieren und nachstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Leerlaufdrehzahl überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Motorkühlmittel auswechseln | Nach 200,000 km oder 120 Monaten, dann alle 100,000 km oder 60 Monate wechseln.
Getriebeöl auswechseln | Schaltgetriebe | Alle 60,000 km oder 48 Monate
Automatikgetriebe | Nach 60,000 km oder 48 Monaten, dann alle 40,000 km oder 24 Monate wechseln.
CVT | Nach 80,000 km oder 60 Monaten, dann alle 60,000 km oder 48 Monate wechseln.
Vordere und hintere Bremsen überprüfen | Alle 10,000 km oder 6 Monate
Bremsflüssigkeit auswechseln | Alle 36 Monate
Einstellung der Feststellbremse überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Klimaanlagenfilter auswechseln | Alle 30,000 km oder 12 Monate
Beleuchtungseinstellung überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Testfahrt (Geräusche, Fahrverhalten, Armaturenfunktion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Eine Sichtprüfung der folgenden Elemente durchführen:
Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und Manschetten | Alle 10,000 km oder 6 Monate
Aufhängungsbauteile
Antriebswellenmanschetten
Bremsschläuche und -leitungen (einschließlich ABS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alle Flüssigkeitsstände und Zustand von Flüssigkeiten
Auspuffanlage
Kraftstoffleitungen und -anschlüsse
Reifenzustand

Den Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen befolgen, wenn das Fahrzeug VORWIEGEND unter einer oder mehreren der folgenden Einsatzbedingungen gefahren wird:

- Fahrten von weniger als 8 km pro Strecke oder bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von weniger als 16 km pro Strecke
- Fahrten bei extrem warmer Witterung (über 35°C).
- Lange Leerlaufzeiten oder übermäßiges Stop-and-Go-Fahren
- Ziehen eines Anhängers, Fahrten mit Dachgepäckträger oder in bergigem Gelände
- Fahrten auf schlammigen, staubigen oder enteisten Straßen

HINWEIS: Wenn das Fahrzeug GELEGENTLICH unter erschwerten Einsatzbedingungen gefahren wird, sollte der Wartungsplan für normale Einsatzbedingungen auf den Seiten -3-4 und 3-5 befolgt werden.

a a a