## Schaltgetriebe #### Überprüfung und Wechsel des Getriebeöls | 13-3 | ## Test des Rückfahrscheinwerferschalters

Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken und den Motor ausschalten. Öleinfüllschraube (A) und Dichtscheibe (B) entfernen, dann Stand (C) und Zustand des Getriebeöls prüfen. Ist das Getriebeöl verschmutzt, die Ablaßschraube (D) herausdrehen und das Öl ablassen. Die Ablaßschraube mi einer neuen Dichtscheibe wieder einsetzen und das Getriebeöl bis zum vorgeschriebenen Füllstand auffüllen. Füllmenge 1,5 l bei Ölwechsel 1,6 l bei Überholung Stets Original-Honda-Schaltgetriebeöl (MTF) verwenden. Die Verwendung von Motoröl führt zu schwergängiger Schaltung, da es nicht die notwendigen Additive enthält. Die Öleinfüllschraube mit einer neuen Dichtscheibe einsetzen. |  | Den Stecker des Rückfahrscheinwerferschalters (A) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen Nr. 1 und Nr. 2 des 3P-Steckers des Rückfahrscheinwerferschalters prüfen. Bei Schalten in den Rückwärtsgang muß Stromdurchgang bestehen. Bei Bedarf den Schalter auswechseln.