## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zerlegen | 16-5 |

Spezialwerkzeuge Adapter mit Gewinde, 24 x 1,5 mm, 07XAC-0010200 Ziehhammer, 07936-5790001 Manschettenbandzange, handelsüblich Am differentialseitigen Gelenk: Den Anschlagring (A) vom differentialseitigen Gelenk abnehmen. Die Manschettenbänder abbauen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Manschette und der dynamische Dämpfer nicht beschädigt werden. Bei einem geschweißten Manschettenband (A) das Manschettenband (B) durchtrennen. Bei einem Doppelschleifenband (C) das Bandende anheben und durch die Klemme (E) schieben. Bei Ausführung als Niederprofilband (F) das Manschettenband mit einer handelsüblichen Manschettenbandzange (G) zusammendrücken. Geschweißtes Manschettenband |  | Doppelschleifenband Niederprofilband a a a