## Starteranlage #### Starter überholen (Fortsetzung) | 4-12 |

Kohlebürsten überprüfen Bürstenlänge messen. Wird die Verschleißgrenze überschritten, die Bürstenhalterbaugruppe auswechseln. Bürstenlänge Sollwert (Neu): 14,0 - 14,5 mm Verschleißgrenze: 9,0 mm Ankerwicklung prüfen Auf Durchgang zwischen den Bürsten (A) prüfen. Ist kein Durchgang vorhanden, das Polgehäuse (B) auswechseln. Auf Durchgang zwischen den einzelnen Bürsten (A) und dem Polgehäuse (B) prüfen. Wenn Durchgang vorhanden ist, das Polgehäuse auswechseln. |  | Bürstenhalter prüfen Sicherstellen, dass kein Durchgang zwischen den positiven (+) (A) und den negativen (-) (B) Bürsten besteht. Wenn Durchgang vorhanden ist, den Bürstenhalter auswechseln. Bürstenfeder überprüfen Bürste (A) in den Bürstenhalter stecken und Bürste in Kontakt mit dem Kommutator bringen. Eine Federwaage (B) an die Feder (C) hängen. Federspannung in dem Moment messen, in dem die Feder von der Bürste abhebt. Entspricht die Federspannung nicht dem Sollwert, Feder auswechseln. Federspannung: 13,7 - 17,7 N a a a