## Heizung #### Ausbau und Einbau der Gebläseeinheit | 21-54 |

4-Türer ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite (siehe Seite 20-78), das rechte Trittblech (siehe Seite 20-64) und das Handschuhfach (siehe Seite 20-79) ausbauen. Die Schraube herausdrehen, dann den Querbügel aus Kunststoff im Handschuhfach mit einer Zange im dargestellten Bereich durchschneiden. Den Querbügel aus Kunststoff herausnehmen und entsorgen. Die Relais (A) ausbauen, dann die Schrauben herausdrehen und den Handschuhfachrahmen (B) herausnehmen. |  | Da ECM/PCM ausbauen (siehe Seite 11-3). Die Stecker (A) vom Gebläsemotor, vom Leistungstransistor und vom Umluftsteuermotor abziehen, dann die Kabelbaumclips (B) abnehmen. Den Teppich und die Auflage zurückklappen. Die Befestigungsmuttern und -schrauben lösen und dann die Gebläseeinheit herausnehmen. Der Einbau der Einheit erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Sicherstellen, daß keine Luftundichtigkeiten vorhanden sind.