## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-53 |

Allzweckfett auf die Gleitfläche der Gleitführung (A) auftragen. Die Zahnstange ganz nach links schieben und die Gleitführung durch Ausrichten der Schraubenbohrungen (B) an der Zahnstange anbringen. Die Zahnstange innerhalb ihres Hubs zentrieren und die Gleitführung (B) auf die Bohrungen (C) in Manschette A ausrichten. Die Gleitführung durch festes Drücken entlang der Bohrungskanten an Manschette A befestigen. Fett oder Verunreinigungen von den Manschetten-Montagenuten rund um das Gehäuse entfernen. Manschette A durch Entfernen des Vinylbands aufweiten und beide Manschettenenden (D) in die Montagenuten am Zylindergehäuse einsetzen. |  | Den Ösenbereich (A) des Bands (B) mit einer handelsüblichen Kneifzange, Oetiker 1098 oder ähnlichem (C) schließen. Den neuen O-Ring (A) mit dem Fett bestreichen und vorsichtig in das Ventilgehäuse einpassen. Fett auf das Nadellager (B) im Getriebegehäuse auftragen, dann die Ventilgehäuseeinheit (C) mittels Zahnradeingriff einbauen. Dabei die Einbauposition der Ventilgehäuseeinheit (in Richtung des Leitungsanschlusses) beachten. Die Flanschschrauben (D) auf das Standarddrehmoment anziehen.