## Kühlsystem #### Überprüfen des Kühlmittels | 10-8 | ## Auswechseln des Kühlmittels

Den Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter überprüfen. Sicherstellen, daß er zwischen den Markierungen MAX (A) und MIN (B) liegt. Wenn der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter in der Nähe oder unterhalb der MIN-Markierung liegt, soviel Kühlmittel nachfüllen, bis die MAX-Markierung erreicht ist, und das Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen. |  | Den Motor anlassen. Den Heizungsregler auf die höchste Stufe stellen, dann die Zündung ausschalten. Darauf achten, daß der Motor und der Kühler ausreichend abkühlen. Sicherstellen, daß der Diebstahlsicherungscode für das Radio bekannt ist, und die Frequenzen für die gespeicherten Radiosender notieren. Die Batterie ausbauen. Den Kühlerdeckel abschrauben. Die Ablaßschraube (A) lösen und das Kühlmittel ablassen.