## Kupplung #### Bauteileanordnung | 12-3 |

HINWEIS: Dargestellt ist die Rechtslenker-Version. Die Linkslenker-Version ist symmetrisch dazu.

| BEHÄLTER BEHÄLTERSCHLAUCH SICHERUNGSSTIFT KUPPLUNGSPEDAL Einstellen, Seite 12-4 PEDALSTIFT KUPPLUNGSLEITUNG O-RING Auswechseln ARRETIERCLIP Auswechseln KUPPLUNGSGEBERZYLINDER Auswechseln, Seite 12-5 Überholen, Seite 12-6 KUPPLUNGSSCHEIBE Ausbauen, Seite 12-11 Einbauen, Seite 12-14 DRUCKPLATTE Ausbauen, Seite 12-11 Einbauen, Seite 12-14 AUSRÜCKLAGER Auswechseln, Seite 12-15 SCHALTGETRIEBE-BAUGRUPPE KUPPLUNGSSCHLAUCH AUSRÜCKGABEL NEHMERZYLINDER Auswechseln, Seite 12-8 Überholen, Seite 12-10 SPANNHÜLSE O-RING Auswechseln KUPPLUNGSLEITUNG PASS-STIFT SCHWUNGRAD Überprüfen, Seite 12-13 Auswechseln, Seite 12-13

a a a