## Sitze #### Einbau/Ausbau des Vordersitzes (Fortsetzung) | 20-230 |

4. Die Schrauben (A), mit denen der Vordersitz (B) befestigt ist, herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   A : Schraube, 4
|  | Den Vordersitz anheben, dann den Kabelbaumclip (A) abnehmen und den Stecker des Sicherheitsgurtschalters (B) abziehen. Ist ein Seiten-Airbag vorhanden, den Seiten-Airbagstecker (C) und bei einigen Modellen auf der Beifahrerseite den Stecker der OPDS-Einheit (D) lösen. Ist eine Sitzheizung vorhanden, den Stecker der Sitzheizung (E) abziehen. Der Beifahrersitz wird dargestellt, ähnliches gilt für den Fahrersitz, außer, daß er keinen Stecker der OPDS-Einheit hat. Mit Hilfe einer zweiten Person den Vordersitz vorsichtig durch die Türöffnung herausnehmen. Der Einbau des Sitzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß alle Stecker korrekt angeschlossen sind. Bei Vorhandensein eines Seiten-Airbags das negative Kabel wieder an die Batterie anschließen.