## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorblock | 2-4 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Block | Verzug der Bodenfläche |  | max. 0,07 mm | 0,10 mm
Bohrungsdurchmesser |  | 75,00 - 75,02 mm | 75,07 mm
Bohrungskonus |  | - | 0,05 mm
Nachbohrgrenzwert |  | - | 0,5 mm
Kolben | Mantel-OD 13 mm von der Unterkante des Mantels |  | 74,98-74,99 mm | 74,97 mm
Spiel im Zylinder |  | 0,010-0.040 mm | 0,05 mm
Ringnutbreite für Motor D17A5 | Erster | 1,020-1,030 mm | 1,05 mm
Zweiter | 1,220-1,230 mm | 1,25 mm
Ölabstreifer | 2,805-2,820 mm | 2,85 mm
Ringnutbreite bei Motor D17A2, D17A8, D17A9 | Erster | 1,020-1,030 mm | 1,05 mm
Zweiter | 1,220-1,230 mm | 1,25 mm
Ölabstreiferl | 2,005-2,020 mm | 2,05 mm
Kolbenringe | Spiel Ring - Nut außer Motor D17A8, D17A9 | Erster | 0,035-0,055 mm | 0,13 mm
Zweiter | 0,030-0,055 mm | 0,13 mm
Spiel Ring - Nut zu Motor D17A5 | Erster | 0,035-0,060 mm | 0,13 mm
Zweiter | 0,030-0,055 mm | 0,13 mm
Ringstoßspiel außer für Motor D17A2, D17A8, D17A9 | Erster | 0,15-0,30 mm | 0,60 mm
Zweiter | 0,30-0,45 mm | 0,60 mm
Ölabstreifer | 0,20-0,80 mm | 0,90 mm
Ringstoßspiel für Motor D15Y3, D17A5 | Erster | 0,15-0,30 mm | 0,60 mm
Zweiter | 0,30-0,45 mm | 0,60 mm
Ölabstreifer | 0,20-0,80 mm | 0,90 mm
Ringstoßspiel für Motor D17A5 | Erster | 0,15-0,30 mm | 0,60 mm
Zweiter | 0,30-0,45 mm | 0,60 mm
Ölabstreifer | 0,20-0,70 mm | 0,80 mm
Kolbenbolzen | O.D. |  | 18,996-19,000 mm | -
Spiel Kolben - Bolzen |  | 0,010-0,020 mm | -
Pleuel | Spiel Kolben - Pleuel |  | 0,016-0,036 mm | -
Pleuelkopf - Bohrungsdurchmesser |  | 18,96-18,98 mm | -
Pleuelfuß - Bohrungsdurchmesser (Nennwert) | Motor D17A2, D17A5, D17A8, D17A9 | 48,0 mm | -
Axialspiel an Kurbelwelle montiert |  | 0,15-0,30 mm | 0,40 mm