## Wellen und Kupplungen #### Zerlegung der Kupplung (Fortsetzung) | 14-206 |

Darauf achten, daß das Spezialwerkzeug (A) so angesetzt wird, daß es vollen Kontakt mit dem Federhalter (B) an den Kupplungen hat. Wird ein Ende des Spezialwerkzeuges an einem nicht durch die Rückstellfeder abgestützten Bereich des Federhalters angesetzt, kann der Halter beschädigt werden. |  | Die Feder zusammendrücken, bis der Sicherungsring entfernt werden kann. Den Sicherungsring (A) abziehen. Dann die Spezialwerkzeuge (B), den Federhalter (C) und die Rückstellfeder abnehmen.