## Automatikgetriebe #### Einbau des Wählhebels (Fortsetzung) | 14-141 |

5-Türer Die Öffnung der Konsole mit Band o. ä. abdecken, um Schäden an der Konsole zu vermeiden. Die Wählhebelbaugruppe (A) in die Konsole einsetzen und mit den Schrauben (B) befestigen. Die Halterung (C) anbringen. Den Stecker (D) des Wählhebelsperrenmagneten anschließen und in die zugehörige Steckerhalterung fügen. Die Zündung einschalten (II) und überprüfen, ob die Fahrbereichsanzeigeleuchte aufleuchtet. |  | Gegebenenfalls den Schaltzug nach unten drücken, bis er anschlägt, und dann loslassen. Den Schaltzug um 1 Schritt zurückziehen, so daß der Schaltzug sich in Position . befindet. Die Zündung ausschalten. Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen; die Auskragung (C) am Buchsenhalter zeigt in die entgegengesetzte Richtung der Öffnung (D) am Wählhebelhalterungssockel (E). Den Halter in den Schaltzughalterungssockel schieben und den Halter um eine Vierteldrehung in Uhrzeigerrichtung drehen, um so den Schaltzug zu sichern. ZUR BEACHTUNG: Zum Montieren des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (F) verdrehen.