## Außenleuchten #### Fehlersuche - Scheinwerferhöhenverstellung | 22-115 |

ZUR BEACHTUNG: Vor dem Test auf eine durchgebrannte Sicherung Nr. 6 (7,5 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum prüfen. Den 3P-Stecker (A) von der Scheinwerferhöhenverstellung (B) abziehen. Kabelseite der Klemmenbuchsen Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 3 [Nr. 1] und Karosseriemasse prüfen. Besteht Stromdurchgang? JA – Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN – Diese Störungen überprüfen: Offenen Stromkreis im Kabel BLK zwischen Scheinwerferhöhenverstellung und Karosseriemasse reparieren. Schlechte Masse (G201, G301). Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 [Nr. 3] und Karosseriemasse prüfen. Liegt Batteriespannung an? JA – Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN – Offenen Stromkreis im Kabel YEL/GRN zwischen Scheinwerferhöhenverstellung und Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum reparieren. |  | Mit einem Ohmmesser den Widerstand zwischen Klemme Nr. 2 und Karosseriemasse in Stellung 0 des Scheinwerfer-Höhenverstellschalters messen. Liegen ca. 730 Ohm an? JA – Auf eingefrorene, festgeklemmte oder falsch eingebaute Scheinwerferhöhenverstellung prüfen. Wenn die mechanische Prüfung keine Störung ergibt, die Scheinwerferhöhenverstellung auswechseln. NEIN – Diese Störungen überprüfen: Schlechte Masse (G501). Offener Stromkreis im Kabel BLU/BLK zwischen Scheinwerferhöhenverstellung und Scheinwerferhöhenverstellschalter. Defekter Scheinwerferhöhenverstellschalter. [ ]: 5-Türer