## ABS-Bauteile #### Überprüfung des Radsensors | 19-118 | ## Auswechseln des Radsensors

2. Die vorderen und hinteren Impulsgeberräder auf beschädigte Zähne prüfen. Den Impulsgeber drehen und dabei den Abstand zwischen Radsensor und Impulsgeber rundherum messen. Die Hinterrad-Bremstrommel ausbauen, um den Abstand des Hinterradsensors zu messen. Ist der Abstand größer als 1,0 mm, überprüfen, ob ein Aufhängungsarm verzogen ist. Sollwert:
   Vorne: | 0,4 - 1,0 mm
   Hinten: | 0,2 - 1,0 mm
Vorne: Hinten: |  | ZUR BEACHTUNG: Die Sensoren vorsichtig einbauen und die Kabel dabei nicht verdrehen. Vorne: 6 mm-SCHRAUBE 9,8 Nm (1,0 kg-m) RADSENSOR 6 mm-SCHRAUBE 9,8 Nm (1,0 kg-m) Hinten: 6 mm-SCHRAUBE 9,8 Nm (1,0 kg-m) 6 mm-SCHRAUBE 9,8 Nm (1,0 kg-m) RADSENSOR