## Servolenkung #### Einbau des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-60 |

Die Vorderräder montieren. Das System mit Servolenkflüssigkeit befüllen und entlüften (siehe Seite 17-25). Nach dem Einbau die folgenden Überprüfungen vornehmen. Den Motor anlassen, im Leerlauf laufenlassen und das Lenkrad zur Erwärmung der Flüssigkeit mehrmals von Anschlag zu Anschlag drehen. Das Getriebe auf Undichtigkeiten überprüfen (siehe Seite 17-22). Die Vorspur überprüfen (siehe Seite 18-7). Den Lenkradspeichenwinkel überprüfen. Gegebenenfalls durch Drehen der linken und rechten Spurstange nachstellen. |  |