## Ladesystem #### Generator überholen (Fortsetzung) | 4-32 |

Mit einem Hammer und den gezeigten handelsüblichen Werkzeugen ein neues hinteres Lager auf der Läuferwelle montieren. Vordere Lagerführungsplatte ausbauen. |  | Ständergehäuse in einen Schraubstock einspannen und das vordere Lager mit einem Messingdorn und Hammer heraustreiben. Mit Hammer und Spezialwerkzeugen ein neues vorderes Lager im Ständergehäuse einbauen. a a a