## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-29 |

Elektronisches Steuersystem

Funktionsschema

Das elektronische Steuersystem besteht aus dem Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Sensoren, Schaltern und Magnetventilen. Schaltung und Wandlerüberbrückung werden elektronisch gesteuert, um ein angenehmes Fahren unter allen Bedingungen zu ermöglichen.

Das PCM gibt die Signale von den Sensoren, Schaltern und anderen Steuergeräten ein, führt die Datenverarbeitung durch und gibt Signale für das Motorsteuersystem und das A/T-Steuersystem aus. Das A/T-Steuersystem umfaßt die Schaltsteuerung, das Logiksteuersystem für Steigungen, die CPC-Steuerung und die Überbrückungs-Steuerung ist im PCM gespeichert.

Das PCM schaltet die Schaltmagnetventile, A/T Kupplungsdruck-Steuermagnetventile und das Drehmomentwandler-Kupplungsmagnetventil im Hydraulikkreislauf, um so die Gangschaltung und die Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung zu steuern.

a a a