## Schaltgetriebe #### Spiel der Rückwärtsgang-Schaltgabel | 13-20 | ## Überprüfung des Schalthebelspiels

1. Das Spiel zwischen Rückwärtsgang-Zwischenrad (A) und Rückwärtsgang-Schaltgabel (B) mit einer Fühlerlehre (C) messen. Liegt das Spiel über der Verschleißgrenze, weiter mit Schritt 2.
   Sollwert: | 1,6 – 2,2 mm
   Verschleißgrenze: | 2,8 mm
- Die Breite der Rückwärtsgang-Schaltgabel messen. Unterschreitet der Abstand die Verschleißgrenze, die Rückwärtsgang-Schaltgabel durch eine neue ersetzen. Liegt der Abstand innerhalb der Verschleißgrenze, das Rückwärtsgangrad durch ein neues ersetzen.
  Sollwert: | 13,8 – 14,1 mm
  Verschleißgrenze: | 15,5 mm
1. |  | Das Spiel zwischen Schalthebel (A) und Wählhebel (B) mit einer Fühlerlehre (C) messen. Liegt das Spiel über der Verschleißgrenze, mit Schritt 2 fortfahren.
   Sollwert: | 0,05 – 0,40 mm
   Verschleißgrenze: | 0,6 mm
Die Nut des Schalthebels messen. Liegt der Abstand nicht innerhalb der Toleranzgrenzen, den Schalthebel durch einen neuen ersetzen. Liegt der Abstand innerhalb der Toleranzgrenzen, den Wählhebel durch einen neuen ersetzen. Sollwert: 15,00 – 15,15 mm