## Türen #### Einstellen der Vorder- und Hintertürscheibe (Fortsetzung) | 20-163 |

Auf Wasserundichtigkeiten überprüfen. Wasser über das Dach und auf die Dichtungsfläche wie gezeigt schütten und dabei folgende Punkte beachten: Einen Schlauch (A) mit 12 mm Durchmesser verwenden. Die Wassermenge wie dargestellt (B) einstellen. Keine Düse verwenden. Den Schlauch ca. 300 mm von der Tür (C) weghalten. Die Kunststoffverkleidung anbringen, dann die Türverkleidung, Vordertür (siehe Seite 20-144), Hintertür (siehe Seite 20-152) einbauen. |  |