## Scheiben #### Auswechseln der Dreiecksfensterscheibe (Fortsetzung) | 20-190 |

Einen dünnen Film Karosseriegrundierung auf die Kleberreste auf der Flanschöffnung der Dreiecksfensterscheibe mit einem Schwamm auftragen. Die Karosseriegrundierung mindestens 10 Minuten lang ablüften lassen. Keine Glasgrundierung auf die Karosserie auftragen und darauf achten, daß die Schwämme für Karosserie- und Glasgrundierung nicht miteinander vertauscht werden. Die grundierten Flächen nicht anfassen. Schraffierter Bereich: Karosseriegrundierung hier auftragen. Vor dem Füllen der Patrone das Ende der Düse (A), wie dargestellt, ''V''-förmig einschneiden. |  | Klebemittel ohne Lufteinschluß in die Patrone füllen, um eine gleichmäßige Abgabe des Klebers zu gewährleisten. Die Patrone in eine Kleberpistole einsetzen und wie dargestellt, einen Kleberwulst (A) um den Scheibenrand (B) ziehen. Die Ausrichtlinien (C) auf dem Dreiecksfenster als Führung benutzen und den Kleber in den oberen und unteren Eckenbereichen des Dreiecksfensters auftragen. Den Kleber innerhalb von 30 Minuten nach Auftragen der Glasgrundierung auftragen. An jeder Ecke einen etwas größeren Wulst auftragen.