## Antriebsleitung/Achse #### Zusammenbau der Antriebswelle (Fortsetzung) | 16-10 |

In den USA und Kanada produzierte Modelle:

| DIFFERENTIALSEITIGES GELENK SPRENGRING (Rechte Antriebswelle) ROLLE DOPPELSCHLAUFENBAND Auswechseln. (nur Ersatzteile) DIFFERENTIALSEITIGE MANSCHETTE Hohlraum mit Fett füllen. OHRENSCHELLENBAND Auswechseln. NIEDRIGPROFILBAND Auswechseln. KREUZ Hohlraum mit Fett füllen. ANSCHLAGRING. Auswechseln. Linke Antriebswelle OHRENSCHELLENBAND Auswechseln. ANTRIEBSWELLE ANSCHLAGRING Auswechseln. OHRENSCHELLENBÄNDER Auswechseln. RADSEITIGES GELENK Hohlraum mit Fett füllen. RADSEITIGE MANSCHETTE Rechte Antriebswelle (Außer SOHC-Motor mit A/T) DYNAMISCHER DÄMPFER (Unidirektional)