## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-31 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Spezifikation
MOTOR | Typ | Motoren D17A5, D17A4, D17A2, D17A9, D16V1, D16V2, D16V3, D16W8, D16W7, D15Y4 | Wassergekühlter 4-Takt-SOHC-Motor mit VTEC-System
Motoren D17A8, D17A3, D17A1, D17Z1, D15Y6, D15Y5, D15Y3, D15Y2, D14Z5, D14Z6 | Wassergekühlter 4-Takt-SOHC-Motor
Zylinderanordnung |  | Reihenvierzylinder, quer eingebaut
Bohrung und Hub | Motoren D14Z5, D14Z6 | 75 x 79 mm
Motoren D15Y6, D15Y5, D15Y4, D15Y3, D15Y2 | 75 x 84,5 mm
Motoren D16V3, D16V2, D16V1, D16W8, D16W7 | 75 x 90 mm
Motoren D17A9, D17A8, D17A5, D17A4, D17A3, D17A2, D17A1, D17Z1 | 75 x 94,4 mm
Hubraum | Motoren D14Z5, D14Z6 | 1396 cm3
Motoren D15Y6, D15Y5, D15Y4, D15Y3, D15Y2 | 1493 cm3
Motoren D16V3, D16V2, D16V1, D16W8, D16W7 | 1590 cm3
Motoren D17A9, D17A8, D17A5, D17A4, D17A3, D17A2, D17A1, D17Z1 | 1668 cm3
Verdichtungsverhältnis | Motoren D14Z5, D14Z6 | 10,4
Motoren D15Y5, D15Y3, D15Y2 | 9,0
Motor D15Y6 | 9,4
Motor D15Y4 | 9,9
Motoren D16V2, D16V1, D16W8 | 9,4
Motoren D16V3, D16W7 | 10,4
Motoren D17A8, D17A5, D17A3, D17A1, D17Z1 | 9,5
Motoren D17A9, D17A4, D17A2 | 9,9
Motor D17A5 | 9,5
Ventiltrieb | Motoren D17A5, D17A4, D17A2, D17A9, D16V1, D16V2, D16V3, D16W8, D16W7, D15Y4 | Riemengetrieben, eine obenliegende Nockenwelle, 4 Ventile je Zylinder, mit VTEC-System
Motoren D17A8, D17A3, D17A1, D15Y5, D15Y3, D15Y2, D14Z5, D14Z6 | Riemengetrieben, eine obenliegende Nockenwelle, 4 Ventile je Zylinder

a a a