## Lack an Kunststoffteilen #### Gebrauch des Reparaturmaterials (Referenz) | 6-13 |

ZUR BEACHTUNG: Die Anweisungen des Materialherstellers befolgen. Die Verwendung eines speziellen Polyester-Feinspachtels für Stoßfänger aus Polypropylen wird im nachfolgenden beschrieben: Füller Mischungsverhältnis: Trocknungszeit:
Trocknen an der Luft 20°C | 3 Stunden
Ofentrocknen 60°C | 30 minuten
Abschleifen des Füllers Stoßfängergrundierung (siehe Seite 6-19) auf den Bereich aufsprühen, in dem Polypropylen verwendet wurde. Haftgrund Der Haftgrund wird verwendet, um die PP-Kunststoffläche zu schützen und um Hohlräume oder Fehlstellen in der Zwischenschicht und dem Decklack zu füllen.
Einen 2-Komponenten-Haftgrund verwenden (grau).
|  | Mischungsverhältnis: Zwischenschicht und Decklack
Den 2-Komponenten-Polyester-Urethan-Decklack verwenden. Der Decklack wird auch für die Zwischenschicht verwendet.
Mischungsverhältnis: ZUR BEACHTUNG: Sicherstellen, daß Härter und Weichmacher in dem korrekten Verhältnis gemischt werden. ZUR BEACHTUNG: Den Lack mit einer Spritzpistole auftragen. Keinen Pinsel verwenden. Trocknungszeit:
Trocknen an der Luft 20°C | 6~10 Minuten staubtrocken
Fast hart | 12~24 Stunden
Vollkommen hart | 96 Stunden
Zwischenschicht und Decklack ofentrocknen. ZUR BEACHTUNG: Nur eine solche Menge verwenden, die vor dem Aushärten benutzt werden kann.