## Kupplung #### Auswechseln des Nehmerzylinders (Fortsetzung) | 12-9 |

Das Hydrauliksystem der Kupplung entlüften. ZUR BEACHTUNG: Sicherstellen, daß der Nehmerzylinder nicht durch zu festes Anziehen der Entlüftungsschraube beschädigt wird. Einen Schlauch an der Entlüftungsschraube (A) anbringen und den Schlauch in einen Behälter mit Bremsflüssigkeit hängen. Sicherstellen, daß am Kupplungsgeberzylinder ein angemessener Bremsflüssigkeitsvorrat vorhanden ist, dann langsam mit dem Kupplungspedal pumpen bis keine Luftblasen mehr im Entlüftungsschlauch erscheinen. Nach dem Entlüften den Kupplungsgeberzylinder wieder mit Bremsflüssigkeit auffüllen. Nur Original-Honda-Bremsflüssigkeit DOT 3 verwenden. |  |