## Elektrische Fensterheber #### Test des Fensterhebermotors auf der Beifahrerseite | 22-198 |

Die Beifahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite Seite 20-7). Den 2P-Stecker (A) vom Beifahrerfensterhebermotor abziehen. Klemmenseite der Stecker |  | Den Motor in jeder Richtung durch Anschließen von Batteriestrom und Masse entsprechend der Tabelle prüfen. Wenn der Motor stoppt, sofort eines der Kabel abtrennen. Den Motor auswechseln, wenn er gar nicht oder nur ungleichmäßig läuft.