## Ladesystem #### Fehlersuche Ladekreis | 4-21 |

Wenn die Ladeanzeige nicht aufleuchtet bzw. nicht erlischt oder die Batterie entladen oder schwach ist, folgende Punkte in der unten aufgeführten Reihenfolge überprüfen: Batterie, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 22-79) Ladeanzeige Generator- und Reglerkreis Generatorsteuerung Ladeanzeige prüfen Die Zündung einschalten (II). Leuchtet die Ladeanzeige auf? JA - Weiter mit Schritt 2. NEIN - Weiter mit Schritt 3. Motor anlassen. Erlischt die Ladeanzeige? JA - Ladeanzeigenkreis ist in Ordnung. NEIN - Weiter mit Schritt 3. Die Zündung ausschalten. Fehlersuche an der Multiplex-Steuereinheit durchführen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 22-273). Ist die Multiplex-Steuereinheit in Ordnung? JA - Weiter mit Schritt 5. NEIN - Multiplex-Steuereinheit wie durch DTC angezeigt überprüfen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Schritt 8 auf Seite 22-274). 6-poligen Stecker des Motorkabelbaums vom 6-poligen Stecker des Starter-Unterkabelbaums abziehen. |  | Spannung an Klemme Nr. 3 des 6-poligen Steckers des Motorkabelbaums bei eingeschalteter Zündung (II) messen. 6-POLIGER STECKER DES MOTORKABELBAUMS Kabelseite der Buchsenverbindungen Liegt Batteriespannung an? JA - Weiter mit Schritt 7. NEIN - Auf durchgebrannte Sicherung Nr. 4 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum prüfen. Ist die Sicherung in Ordnung, die Unterbrechung im Kabel zwischen Generator und Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum reparieren. Die Zündung ausschalten. ECM-Stecker B (24-polig) abziehen. Auf Durchgang zwischen Klemme B10 des ECM-Steckers und Klemme Nr. 6 des 6-poligen Steckers des Motorkabelbaums prüfen. ECM-STECKER B (24-POLIG) Kabelseite der Buchsenverbindungen Ist Durchgang vorhanden? JA - Weiter mit Schritt 10. NEIN - Unterbrechung im Kabel zwischen Generator und ECM reparieren. a a a