## Konsole #### Aus-/Einbau der Mittelkonsole | 20-73 |

1. ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden. Vordersitz, Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Die Clips (A, B) durch Hochziehen des Mittelkonsolenfachs (C) lösen und, falls vorhanden, den Sitzheizungsschalterstecker (D) von der Mittelkonsole (E) abziehen.
   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 4 | B: Clip, 5
3. M/T: Den Schalthebelknopf ausbauen. |  | Die Schrauben (A, B) herausdrehen, dann den Clip (C) lösen und die Mittelkonsole (D) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   A : Schraube, 2 | B : Schraube, 2 | C : Clip, 2
Der Einbau der Mittelkonsole erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.