## Zylinderkopf #### Ventile, Federn und Ventildichtungen ausbauen | 6-34 | Ventile überprüfen

Spezialwerkzeuge Ventilfederspanneraufsatz 07757-PJ10100 Ventilfederspanner 07757-0010000 Die ausgebauten Ventile und Ventilfedern kennzeichnen, sodass sie jederzeit wieder an ihrer ursprünglichen Position eingebaut werden können. Den Zylinderkopf ausbauen (siehe Seite 6-25). Mit einem geeigneten Steckschlüssel (A) und einem Kunststoffhammer (B) leicht auf den Federteller klopfen, um die Ventilkegelstücke zu lösen. Den Federspanner anbauen. Die Feder zusammendrücken und die Kegelstücke entfernen. |  | Die Ventile ausbauen (siehe Seite 6-34). Am Ventil folgende Messungen vornehmen: Abmessungen am Einlassventil A Sollwert (neu): 34,85- 35,15 mm B Sollwert (neu): 108,8- 109,4 mm C Sollwert (neu): 5,475- 5,485 mm C Verschleißgrenze: 5,445 mm Abmessungen am Auslassventil A Sollwert (neu): 29,85- 30,15 mm B Sollwert (neu): 108,4- 109,0 mm C Sollwert (neu): 5,450- 5,460 mm C Verschleißgrenze: 5,42 mm a a a