## Klimaanlage #### Kompressorkupplungsschaltkreis - Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-78 | A/C-Druckschalterschaltkreis - Fehlersuche

Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 der 4P-Buchse des Kompressorkupplungsrelais und Klemme Nr. 1 des 1P-Steckers der Kompressorkupplung prüfen. 4P-BUCHSE DES KOMPRESSORKUPPLUNGSRELAIS 1P-STECKER DER KOMPRESSORKUPPLUNG Klemmenseite der Stecker Besteht Stromdurchgang? JA - Das Spiel der Kompressorkupplung, den Thermoschutz und die Feldspule der Kompressorkupplung überprüfen (siehe Seite 21-89). NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Kompressorkupplungsrelais und Kompressorkupplung reparieren. |  | 4-Türer, 5-Türer, Modell KE Den 2P-Stecker des A/C-Druckschalters abziehen. Die Zündung einschalten (II). Die Spannung zwischen Klemme Nr. 2 des 2P-Steckers des A/C-Druckschalters und Karosseriemasse messen. 2P-STECKER DES A/C-DRUCKSCHALTERS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 10 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 des A/C-Druckschalters prüfen. A/C-DRUCKSCHALTER Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 6 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 12 fortfahren.