## Drehmomentwandlergehäuse #### Auswechseln des Nebenwellenlagers | 14-191 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Verstellbarer Lagerabziehersatz, 07JAC-PH80000 Treibdorn, 07749-0010000 Treiberaufsatz, 62 x 68 mm, 07746-0010500 Das Nebenwellenlager mit dem Spezialwerkzeug ausbauen. |  | Die ATF-Führungsplatte (A) montieren. Das neue Nebenwellenlager (B) mit den Spezialwerkzeugen in das Getriebegehäuse eintreiben.