## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-282 |

Hydraulikfluß (Fortsetzung)

Position

Sicherheits-Steuerung

Wird beim Vorwärtsfahren mit einer Geschwindigkeit von über 10 km/h Position angewählt, gibt das PCM das entsprechende Signal aus, um den Sicherheits-Steuerrmagneten einzuschalten, und der SH-A-Druck (SA) an der rechen Seite des Sicherheits-Steuerventils wird abgelassen. Das Sicherheits-Steuerventil wird nach links verschoben und blockiert die Öffnung, so daß kein Rückwärtsbremsdruck über den Wählschieber zur Rückwärtsbremse geleitet werden kann. Die Rückwärtsbremse wird daraufhin nicht mit dem Rückwärtsbremsdruck (RVS) beaufschlagt, und es wird auch keine Kraft in Rückwärtsrichtung übertragen.

ZUR BEACHTUNG: Die Begriffe "Links" oder "Rechts" beziehen sich auf die jeweilige Richtung im Hydraulikkreis.