## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-64 |

Hydraulikfluß (Fortsetzung)

Position

Der durch den Wählschieber geleitete Leitungsdruck (3) wird zum Schaltventil 1. – 2. Gang geleitet und wird dort zum Leitungsdruck (3').

Der Leitungsdruck (3') schiebt das Servoventil in die Rückwärtsgang-/Parkposition, wird durch das Servoventil geleitet und dann zum Wählschieber. Der Leitungsdruck (3') wird am Wählschieber unterbrochen, und die Kupplungen werden nicht mit Hydraulikdruck beaufschlagt.

ZUR BEACHTUNG:

- Die Begriffe "Links" oder "Rechts" beziehen sich auf die jeweilige Richtung im Hydraulikdiagramm.
- Es gibt 4 Hydraulikkreisläufe; Getriebe mit 6 Positionen, Getriebe mit 6 Positionen und mit Zusatzruckdämpfer 3. Gang, Getriebe mit 7 Positionen und Getriebe mit 7 Positionen und mit Zusatzruckdämpfer 3. Gang. Die Abbildung zeigt den Kreislauf des Getriebes mit 7 Positionen; beim Kreislauf für das Getriebe mit 6 Positionen entfällt die Haltekupplungsleitung 1. Gang.