## Schmierung #### Überholen der Ölpumpe (Fortsetzung) | 8-10 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treiber, 07749-0010000 Treibdornaufsatz, 52 x 55 mm, 07746-0010400 ZUR BEACHTUNG: Siehe auch die Explosionsansicht für diesen Schritt. Ausbau Das Motoröl ablassen. Den Zahnriemen abnehmen (siehe Seite 6-18). Die Ölwanne ausbauen. Das Ölsieb (A) ausbauen. Die Befestigungsschrauben herausdrehen und die Ölpumpenbaugruppe (B) entfernen. Die Schrauben aus dem Pumpengehäuse herausdrehen, dann das Gehäuse und die Abdeckung trennen. |  | Überprüfung Das Radialspiel zwischen Innen- (A) und Außenrotor (B) am Pumpenrotor prüfen. Wenn das Spiel zwischen Innen- und Außenrotor über der Verschleißgrenze liegt, die Ölpumpenbaugruppe auswechseln. Radialspiel Innenrotor - Außenrotor
Sollwert (Neu): | 0,02 - 0,07 mm
Verschleißgrenze: | 0,15 mm
Das Axialspiel zwischen Gehäuse und Rotor zwischen Rotor (A) und Pumpengehäuse (B) prüfen. Wenn das Axialspiel zwischen Gehäuse und Rotor über der Verschleißgrenze liegt, die Ölpumpenbaugruppe auswechseln. Axialspiel Gehäuse - Rotor
Sollwert (Neu): | 0,02 - 0,07 mm
Verschleißgrenze: | 0,15 mm